*Олимпиада «ГОТОВНОСТЬ К ЭКЗАМЕНАМ №1» для обучающихся 9 класса по профессионально – трудовому обучению (швейное дело)*

*Ф.И обучающегося\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Выполни тестовые задания:**

* **Внимательно** прочитай вопрос
* Выбери **один или несколько верных** вариантов ответа.
* **Проверь** свою работу и сдай учителю на проверку.

1. В каком ткацком переплетении нити основы и утка переплетены **1 через 4.**

а) полотняном б) сатиновом в) саржевом

2. К натуральным волокнам **животного** происхождения относятся….

а) шерсть б) лён в) шёлк

3. В какой части растения созревает **хлопчатобумажное** волокно?

а) в стебле б) в корне в) в коробочке с семенами.

4. В каком направлении ткань даёт **большую усадку**?

а) в долевом б) в поперечном

5. К **положительным свойствам** шерстяных тканей относятся….

а) высокие теплозащитные свойства

б) стойкость к износу

в) большая усадка после стирки

6*.* С помощью чего машина устанавливается на **свободный ход**? а) винта – разъединителя б) рычага обратного хода.

*7.* Шпульный колпачок вставляют в челнок, держа его за … а) защёлку

 б) установочный палец

*8.* Для регулирования длины стежка служит…

а) регулятор натяжения верхней нити

б) регулятор строчки

9. «Машина петляет снизу» - чтобы устранить эту неполадку нужно…

а) усилить натяжение верхней нити

б) ослабить натяжение верхней нити.

10. К **рабочим** инструментам относятся:

а) линейка, треугольник, сантиметровая лента

б) ножницы, иглы

в) булавки, напёрсток.

11. Уход за швейной машиной **включает в себя**: а) её внешний осмотр и протирание пыли. б) чистку, смазку и наладку

12. Вставлять шпульный колпачок со шпулькой нужно:

а) только при опущенной игле

б) только при поднятой игле.

13. **Терморегулятор утюга** должен:

а) соответствовать виду ткани, которую утюжат

б) всегда стоять на максимальной температуре

14. Какая мерка определяет **размер изделия**?

а) СгII б) Сб в) Ди

15. К **соединительным** машинным швам относятся….

а) окантовочный б) стачной в) запошивочный

16. Каким способом **можно** обработать нижний срез изделия?

а) машинным швом вподгибку с закрытым срезом

б) стачным швом

в) крестообразными или потайными ручными стежками.

17. Какой ручной стежок **не относится** к украшающим?

а) вперёд иголку б) тамбурный

в) крестообразный г) потайной

18. Какой ручной стежок используется для обработки **петли**?

а) вперёд иголку

б) стебельчатый

в) петельный

19 . **Массовым производством** одежды называется:

а) изготовление одежды в ателье;

б) изготовление одежды на швейных фабриках;

в) изготовление одежды дома.

20. **Какой обтачкой** можно обработать срез горловины и проймы?

а) косой обтачкой

б) подкройной обтачкой

в) долевой обтачкой